Author: Eyk Sährig
Company: BOGE Kompressoren

BOGE-Kälte-Drucklufttrockner DS 26-2

Der energieeffiziente Kältetrockner

–	Der Innovative Aluminium-Wärmetauscher sorgt für einen um bis zu 20% geringeren
	Energieverbrauch gegenüber der Vorgängerbaureihe
–	Zusätzlich konnte der Druckverlust gegenüber der Vorgängerbaureihe weiter reduziert werden
–	Durch die bifrequente Ausführung (50/60 Hz) sind die Trockner für den weltweiten Einsatz
	geeignet
–	Eine digitale Steuerung inklusive Statusanzeige und potenzialfreiem Kontakt sind serienmäßig
–	Konstanter Drucktaupunkt in jeder Betriebsphase von 0-100% Durchflussleistung
–	Umweltfreundliches und ozonunschädliches Kältemittel R134a mit um bis zu 25% reduzierter
	Kältemittelmenge
–	Serienmäßig mit angebautem, zeitgesteuertem Kondensatableiter
–	Hoher Korrosionsschutz für lange Lebensdauer durch pulverbeschichtete Gehäuseteile
–	Kompakte Abmessungen für minimale Aufstellfläche
–	Druckluftausgang nach hinten
–	Gute Zugänglichkeit zur Ableiternische von zwei Seiten
–	Vollständig abnehmbare Panele sorgen für einfachen Zugang bei der Wartung
–	Anschlusskabel mit Netzstecker

Technische Daten nach DIN ISO 7183
	Volumenstrom bei 20 °C, 1 bar, Betriebsdruck 7 bar und
	bis zu einem Drucktaupunkt von 3 °C	2,60	m³/min
	Temperatur der Umgebungsluft	25	°C
	Drucklufttemperatur am Eintritt	35	°C
	Zulässige Eintrittstemperatur (min...max)	+5...+65	°C
	Zulässige Umgebungstemperatur (min...max)	+5...+50	°C
	Zulässiger Betriebsdruck, maximal	16,0	bar
	Kühlluftbedarf	555,00	m³/h
	Betriebs- und Steuerspannung	230 V	V
	Netzfrequenz	50/60	Hz
	Gesamtleistungsaufnahme	0,33	kW
	Installierte Leistung	0,58	kW
	Kältemittel	R 134a	

	Abmessungen und Gewicht (gemäß Maßzeichnung):	M 2100.0871	
	Breite / Tiefe / Höhe	407 / 673 / 795	mm
	Druckluftanschlüsse (Innengewinde)	G 1	
	Gewicht	46,0	kg

Technische Änderungen vorbehalten.
Die ausgewiesenen Leistungswerte beziehen sich auf Komponenten mit Standard-Ausstattung.