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Suction unit performance in accordance with DIN 44956 / Teil 2

Napetost / Voltage: 220-240V
Naziwvia mo¢ / Nominal Power: 1200 W

Frekvenca / Frequency:50/60 Hz

Prem. odp.  Tok Vhod. moé  Vrtljaji Podtlak Pretok Zra&. mot  izkoristek

u Crifice Current  Input Pow. RPM Vacuum  Air Flow  Air Power Efficiency
(%] mm A w min -1 mbar Vs w %
230 40 6 1295 20047 34 56 190 14,1
230 30 8,09 1313 19893 82,13 48,39 397 30,26
230 23 5,86 1266 20282 133,09 35,77 478 378
230 19 5,53 1198 20823 154,59 262 405 33,81

* 230 186 518 1128 21391 169,44 19,42 329 29,16
230 13 4,83 1056 22089 181,65 13,28 241 22,83
230 10 4,44 9786 22915 192,39 81 156 15,99
230 8,5 4,09 904 23810 201,89 3,55 72 7,93
230 0 3,78 839 24862 217,98 0 0 [

Max. mejne vrednosti / Max. guaranteed values:

Srednja moé / Middle Power: P (m) >= 1050 W

(IEC 335)

Podtlak / Vacuum: h (max >= 207 mbar

Pretok / Air Flow: Q (max) >= 59 Vs

Zra&na mo& / Air Power: P2 (max) >= 450 W

Izkoristek / Efficiency: Eff. (max) >= 36 %

Masa / Mass: 2,39 kg

* - Kontrolirano pod pogoji / Controlled under conditions
Napetost / Voltage: 230 V
Frkvenca / Frequency: §0 Hz
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