	Karakteristika sesalne enote po IEC 60312

	Vacuum cleaner motor performance in accordance with IEC 60312


	Napetost

Premer odprtine

Tok

Vhodna moč

Vrtljaji

Podtlak

Pretok

Zračna moč

Izkoristek

Voltage

Orifice

Current

Input Power

Speed

Pressure

Air Flow

Air power

Efficiency

V/Hz

mm

A

W

min-1

kPa

dm3/s

W

%

230/50

50

8,16

1812,22

23311

1,97

66,81

131,75

7,27

230/50

40

8,15

1810,93

23319

4,33

63,04

273,17

15,08

230/50

30

8,17

1816,09

23262

10,22

53,66

548,37

30,20

230/50

23

8,00

1780,31

23596

17,20

40,19

691,35

38,83

230/50

19

7,59

1692,90

24306

20,67

29,83

616,72

36,43

230/50

16

7,16

1601,30

25194

23,17

22,29

516,55

32,26

230/50

13

6,67

1495,78

26295

25,53

15,40

393,11

26,28

230/50

10

6,16

1387,44

27672

27,69

9,49

262,65

18,93

230/50

6,5

5,55

1256,78

29519

29,09

4,15

120,76

9,61

•
230/50

0

5,08

1152,64

31201
30,31

0,00

0,00

0,00

Napetost / Voltage:
230 V
Frekvenca / Frequency:

50 Hz

Nazivna moč / Nominal Power:

1700 W *
Mejne vrednosti / Guaranteed values:
**

Maksimalna moč / Maximal power:

P1max

>=

1100 W

<=

1170 W

**
Srednja moč / Mean power:

Pmmin

>=

1445 W

**
Podtlak / Vacuum:

pmax

>=

28,8 kPa

**
Pretok pri (50 / Air Flow at (50:

Q50
>=

63 dm3/s

**
Zračna moč / Air Power:

P2max

>=

650 W

**
Izkoristek / Efficiency:

(max

>=

37 %

Masa / Mass:

m

=

2,57 kg

* - Merjeno pri / Measured at:
Napetost / Voltage:

230 V

Frekvenca / Frequency:

50 Hz

** - Zahteve kupca / Customer demands
• - Pomerjeno po 20s / Measured after 20s
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