	* - Kontrolirano pod pogoji / Controlled under conditions:


	Napetost / Voltage:

	110 V


	Frekvenca / Frequency:

	50 Hz


	** - Zahteve kupca / Customer demands


	Mejne vrednosti / Guaranteed values:
**

Maksimalna moč / Maximal power:

P1max

>=

1270 W

<=

2000 W
Srednja moč / Mean power:

Pmmin

>=

1020 W

**
Podtlak / Vacuum:

pmax

>=

22,5 kPa

**
Pretok / Air Flow:

Qmax

>=

54 dm3/s

Zračna moč / Air Power:

P2max

>=

415 W
Izkoristek / Efficiency:

(max

>=

35 %

Masa / Mass:

m

=

2,28 kg

Karakteristika sesalne enote po IEC 60312
Vacuum cleaner motor performance in accordance with IEC 60312
Napetost

Premer odprtine

Tok

Vhodna moč

Vrtljaji

Podtlak

Pretok

Zračna moč

Izkoristek

Voltage

Orifice

Current

Input Power

Speed

Pressure

Air Flow

Air power

Efficiency

V

mm

A

W

min-1

kPa

dm3/s

W

%

230
40

5,91
1289,54
19635
2,73
50,30
137,51
10,66
230
30

5,89
1285,46
19644
7,12
45,19
321,82
25,04
230
23

5,62
1229,94
20198
12,58
34,84
438,30
35,64
230
21

5,49
1200,24
20500
14,21
30,76
437,24
36,43
230
19

5,32
1166,18
20971
15,60
26,31
410,38
35,19
*

230
16

5,01
1104,14
21642
17,54
19,72
345,96
31,33
230
13

4,68
1035,44
22609
19,47
13,69
266,66
25,75
230
10

4,34
965,93
23622
20,95
8,42
176,38
18,26
230
6,5

4,00
893,99
25032
22,30
3,71
82,73
9,25
230
0

3,74
838,05
26074
24,36
0,00

0,00

0,00

Napetost / Voltage:
230 V

Frekvenca / Frequency:

50/60 Hz

Nazivna moč / Nominal Power:

1200 W
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