	Karakteristika sesalne enote po IEC 60312

	Vacuum cleaner motor performance in accordance with IEC 60312


	Napetost

Premer odprtine

Tok

Vhodna moč

Vrtljaji

Podtlak

Pretok

Zračna moč

Izkoristek

Voltage

Orifice

Current

Input Power

Speed

Pressure

Air Flow

Air power

Efficiency

V/Hz
mm

A

W

min-1

kPa

dm3/s

W

%

230/50

40

7,01

1582,21

33209

3,31

55,28

183,16

11,58

230/50

30

6,80

1536,72

33674

8,83

50,09

442,48

28,79

230/50

23

6,39

1448,15

35059

16,40

39,34

644,87

44,53

230/50

21

6,21

1407,67

35602

18,83

34,93

657,73

46,73

230/50

19

6,00

1361,57

36364

21,16

30,14

637,76

46,84

*

230/50

16

5,60

1274,33

37957

24,30

22,75

552,67

43,37

230/50

13

5,20

1184,56

39754

27,12

15,79

428,32

36,16

230/50

10

4,80

1096,18

41782

28,01

9,53

266,99

24,36

230/50

6,5

4,46

1020,65

43559

28,52

4,12

117,47

11,51

•
230/50

0

4,18

957,06

46053
30,20

0,00

0,00

0,00

Napetost / Voltage:
230 V
Frekvenca / Frequency:

50 Hz

Nazivna moč / Nominal Power:

1450 W

Mejne vrednosti / Guaranteed values:
**

Maksimalna moč / Maximal power:

P1max

>=

1500 W

<=

1660 W

**

Srednja moč / Mean power:

Pmmin

>=

1230 W

**

Podtlak / Vacuum:

pmax

>=

28,7 kPa

**

Pretok pri (40 / Air Flow at (40:

Q40

>=

53 dm3/s

**

Zračna moč / Air Power:

P2max

>=

610 W

**

Izkoristek / Efficiency:

(max

>=

44 %

Masa / Mass:

m

=

1,60 kg

* - Kontrolirano pod pogoji / Controlled under conditions:

Napetost / Voltage:

230 V

Frekvenca / Frequency:

50 Hz

** - Zahteve kupca / Customer demands
• - Pomerjeno po 20s / Measured after 20s
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