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	 Projekt / Project

	 
	 
	 

	 Bemerkung / Remarks

	 

	
	
	 II 3G Ex ec IIC T3 Gc

	 Elektrische Daten / Electrical data
	-/-



	U
[V]
	Δ / Y
	f
[Hz]
	P
[kW]
	P
[hp]
	I
[A]
	n
[1/min]
	M
[Nm]
	η 3)
	cosφ 3)
	IA/IN
II/IN
	MA/MN
TI/TN
	MK/MN
TB/TN
	IE-CL

	
	
	
	
	
	
	
	
	4/4
	3/4
	2/4
	4/4
	3/4
	2/4
	
	
	
	

	Netzbetrieb (S1) / DOL duty (S1) - 155(F) nach 130(B)

	400
	Δ
	50
	110,00
	-/-
	183,00
	2982
	350,0
	95,2
	95,4
	94,9
	0,91
	0,90
	0,85
	7,1
	2,4
	3,1
	IE3

	690
	Y
	50
	110,00
	-/-
	106,00
	2982
	350,0
	95,2
	95,4
	94,9
	0,91
	0,90
	0,85
	7,1
	2,4
	3,1
	IE3

	460
	Δ
	60
	123,00
	-/-
	179,00
	3582
	330,0
	95,0
	95,0
	94,2
	0,91
	0,90
	0,85
	7,2
	2,4
	3,0
	IE3

	460
	Δ
	60
	110,00
	-/-
	160,00
	3585
	295,0
	95,0
	94,8
	93,8
	0,91
	0,89
	0,84
	8,0
	2,6
	3,3
	IE3

	IM B3 / IM 1001
	
	FS 315 S
	
	IP55
	
	IEC/EN 60034
	IEC, DIN, ISO, VDE, EN
	 
	

	Umgebungsbedingungen / Environmental conditions :  -20 °C - +40 °C  /  1000 m
	Festbremszeit (warm / kalt) / Locked rotor time (hot / cold) : 47,6 s | 78,8 s



 Datenblatt für Drehstrom-Käfigläufermotoren SIMOTICS

 Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors

 Motor Typ /  Motor type : 1CV3310A				SIMOTICS XP - 315 S - IM B3 - 2p


	 Notizen:

	IA/IN = Anzugsstrom / Bemessungsstrom
MA/MN = Anzugsmoment / Bemessungsmoment
	1) L10mh nach DIN ISO 281 10/2010
2) bei Bemessungsleistung / bei voller Last
	3) Nur gültig für DOL Betrieb mit fester Drehzahl im Kühlbetrieb IC411

	MK/MN = Kippmoment / Bemessungsmoment
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	 Mechanische Daten / Mechanical data




	 Notizen:

	 
 
	 
 

	 

	Verantwortliche Abt.
	Technische Referenz
	Erstellt von
	Genehmigt von
	Technische Änderungen vorbehalten! Es könnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.
	Link Dokumente

	IN LVM
	
	SPC
	
	
	

	[image: J:\images\sie_logo_petrol_rgb.jpg] 
	Dokumenttyp
	Dokumentstatus
	

	
	Datenblatt
	freigegeben
	

	
	Titel
	Dokumentnummer
	

	
	1MB1533-3AA03-4AB4
	
	

	
	
	Rev.
	Erstelldatum
	Sprache
	Seite

	© INNOMOTICS 2023
	
	923
	2023-10-19 12:56
	de/en
	1/2



	Schallpegel (LpA / LwA) bei 50Hz|60Hz
Sound level (SPL / SWL) at 50Hz|60Hz
	75 / 89 dB(A) 2) 3)
	79 / 93 dB(A) 2) 3)

	Trägheitsmoment
Moment of inertia
	1,3900 kg m²

	Lager AS | BS
Bearing DE | NDE
	6316 C3
	6316 C3

	Lagerlebensdauer / bearing lifetime

	L10mh FRad min bei Kupplungsbetrieb  50|60Hz 1)
L10mh FRad min for coupling operation 50|60Hz 1)
	40000 h
	32000 h

	Nachschmierfrist/-menge AS | BS
Relubrication interval/quantity DE | NDE
	30 g  |  30 g
3000 h

	Schmiermittel
Lubricants
	Unirex N3

	Nachschmiereinrichtung
Regreasing device
	mit (Standard)
With (standard)

	Schmiernippel
Grease nipple
	M10x1 DIN 3404 A

	Art der Lagerung
Type of bearing
	Festlager NDE (BS)
Locating bearing NDE

	Kondenswasserlöcher
Condensate drainage holes
	Mit (standard)
With (standard)

	Äußere Erdungsklemme
External earthing terminal
	Mit (Standard)
With (standard)

	Schwinggrößenstufe
Vibration severity grade
	A
A

	Wärmeklasse
Thermal class
	F
F

	Betriebsart  
Duty type
	S1

	Drehrichtung
Direction of rotation
	bidirektional
bidirectional

	Gehäusematerial
Frame material
	Grauguss
cast iron

	Nettogewicht des Motors (IM B3)
Net weight of the motor (IM B3)
	750 kg

	Endanstrich
Coating (paint finish)
	Normalanstrich C2
Standard paint finish C2

	Farbe, Farbton
Color, paint shade
	RAL7030

	Motorschutz
Motor protection
	(B) 3 Kaltleiter PTC - für Abschaltung (2 Klemmen)
(B) 3 PTC thermistors - for tripping (2 terminals)

	Kühlart
Method of cooling
	IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt
IC411 - self ventilated, surface cooled




	 Anschlusskasten / Terminal box



	Klemmenkastenlage
Terminal box position
	oben
top

	Klemmenkastenmaterial
Material of terminal box
	Grauguss
cast iron

	Klemmenkastentyp
Type of terminal box
	TB1 Q01

	Gewinde Kontaktschraube
Contact screw thread
	M12

	Max. Leiterquerschnitt
Max. cross-sectional area
	150 mm2

	Kabeldurchmesser von ... bis ...
Cable diameter from ... to ...
	38 mm - 45 mm

	Kabeleinführung
Cable entry
	2xM63x1,5-2xM20x1,5
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