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Item-Nr./Item-No.:


Komm.-Nr./Consignment-No.:


Anlage/Project:





Zündschutzart


Type of protection





ohne (Standard) - without





678 Nm





706 Nm


,1,0.##] Nm





Umgebungstemperatur


Ambient temperature


Höhe über Meeresspiegel


Altitude above sea level





Normen und Vorschriften


Standards and specifications





Technische Änderungen vorbehalten. Differenzen zwischen berechneten und Leistungsschilddaten  möglich


Technical and ordering data are subject to change. There may be descrepancies between calculaded and rating plate values.














Bemerkungen/Remarks:





07.11.2005





K94 - Festlager AS


K94 - locating bearing DE








IEC, DIN, ISO, VDE, EN





Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors





Kunden-Auftrags-Nr./Client-Order-No.:


Auftrags-Nr./Order-No.:


Angebots-Nr./Offer-No.:











Normalanstrich RAL7030 steingrau - normal paintwork RAL7030 stone grey





ja








73 dB(A)





2,8








7,9








( 6 ) 400 VD/690 VY, 50 Hz; 460 VD, 60 Hz








K94 





14BG288 - 4AA





8000 h





Sonderausführungen/ Special configurations





1,71 kgm2





1488 min-1





1788 min-1



































Allgemeine Daten/General Data





Bestell-Daten/ Ordering Data





Baugröße


Frame size


Bauform


Type of construction


Gewicht in kg , Bauform IM B3 ohne Opt.


Weight in kg, Type of construction IM B3 without Opt.


Gehäusematerial


Frame material


Schutzart


Degree of protection


Kühlart, TEFC


Method of cooling, TEFC


Vibrationsklasse


Vibration class


Isolation


Insulation


Betriebsart


Duty type


Drehrichtung


Direction of rotation





IM V 1 -/-





Elektrische Daten/Electrical Data





680 kg





Grauguss - cast iron





Bemessungsspannung


Rated motor voltage


Frequenz 


Frequency


Bemessungsleistung


Rated motor power


Bemessungsdrehzahl


Rated motor speed


Bemessungsmoment


Rated motor torque


Bemessungsstrom  D/Y


Rated motor current


Anzugs-/ Bemessungsstrom


Starting-/ Rated motor current


 Kipp-/ Bemessungsmoment


Breakdown/ Rated motor torque


Anzugs-/Bemessungsmoment


Starting-/ Rated  motor torque


Wirkungsgrad bei


Efficiency at


100 % Pn, 75% Pn, 50 % Pn


100 %, 75 % and 50 % rated power


Wirkungsgradklasse	


Efficiency class


Leistungsfaktor bei


Power factor at


100 % Pn, 75 % Pn, 50% Pn


100 % Pn, 75% Pn, 50% Pn 





IP 55





60 Hz








50 Hz








IC 411





Motortyp


Motortyp


Kurzangaben


Order Codes





N ( Standard)





110 kW





127 kW





280 M





F ausgenutzt nach B - F, utilized to B





S1 = Dauerbetrieb





bidirektional - bidirectional





Klemmenkasten/ Terminal box





Klemmenkastenmaterial


Material of terminal box


Typ


Typ


Gewinde Kontaktschraube


Terminal screw thread


Max. Leiterquerschnitt	


Max. cable cross-sectional area


Kabeldurchmesser von ... bis ...


Cable diameter from ... to ...


Kabeleinführung


Cable entry


Kabelverschraubung


Cable gland





3,3








Grauguss - cast iron





gt 520





-/- %





94,9 %





95,2 %





M10





120 mm2





nicht anwendbar








42 mm





32 mm








2xM63x1,5





-/-





0,78





0,84





2 Verschlussstopfen - 2 plugs





Mechanische Daten/Mechanical Data





Schalldruckpegel (LpfA) 50 Hz/60Hz


Noise 50Hz/60 Hz


Trägheitsmoment


Moment of inertia


Lager AS	


Bearing AS


Lager BS


Bearing BS


Art der Lagerung


Locating bearing


Kondenswasserlöcher


Drain Holes


Nachschmiereinrichtung


Regreasing device


Schmiermittel


Type of lubrication


Fettgebrauchsdauer: 40˚C


Relubrication interval at 40˚C


Fettmenge Nachschmierung :40°C


Quantity of grease for relubrication


Äußere Erdungsklemme


External earthing


Anstrich


Paintwork





Explosionsschutz/ Explosion protection





70 dB(A)





6317 C3








6317 C3  -/-








Festlager AS (K94) - locating bearing DE








ja/yes/si








ja/yes/si








Esso Unirex N3








Umgebungsbedingungen/ Site conditions





1000 m








