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SERIE 416.10 / SERIES 416.10

EN 60252-1/A1 @&y @) Classe di sicurezza / Safety protection class:

VDE IMQ
Tensione / Voltag Valori omologati / Approved rang
400V ~ 10000 h cl. B 25/85/21 45 + 60 yF
425V ~ 10000 h l. B 25/85/21 2+40 4F
450V~3000h dl.C25/85/21 45 + 60 yF

475V ~3000h . C25/85/21 2+ 40 yF
416.10XX.KK. (mm) 416.10XX.KK 416.10.XX.KK
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