Cemp

Datenblatt für Drehstrom-Asynchronmotoren : Serie IEC

DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE 
INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

	Kunde / Client:  
	Bestell-Nr. / order no.

P.O.  BE-


Projekt Daten / Design-data

	Schutzart / type of protection 

II 2G Ex db IIB T4 Gb
	Baugrösse / frame / IEC 132
	IP 55

	Mind.Umgebungstemp./min.amb.Temp.  -20°C
	Max.Umgebungstemp./max.amb.Temp.  +40°C

	Farbe / colour : RAL 7035
	Anstrichfolge / painting cycle : STD

	Betriebsspannung / rated voltage : 400 Volt
	Frequenz / frequency : 50 Hz

	Wicklungsanschluss / winding connection : D
	Kühlung / cooling type : IC411


Leistungs- und Konstruktionsdaten / performance and construction data
	Motor-Nr: / serial-nr.
	
	
	

	Bauform / shape
	B3
	
	

	Motor typ / motor type
	E3AB30 132SB 2
	
	

	Nennleistung / rated power
	 7,5 kW
	
	

	Polzahl / poles
	2
	
	

	Nennstrom / rated current
	400 V / 13,50 A
	
	

	Drehzahl / full load speed
	2920 1/min
	
	

	Cos phi 4/4
	0,89
	
	

	Eta 4/4
	---------
	
	

	Betriebsart / duty
	S1 
	
	

	Isolationskl / insulationclass
	F
	
	

	Ia/In   LRC/FLC
	8,2
	
	

	Nennmoment/ rated torque
	24,50 Nm
	
	

	Ma / Mn      LRT/FLT
	2,5
	
	

	Mm / Mn      BDT/FLT
	3,5
	
	

	Trägheitsm./ mom. of inertia
	0,0169 kgm2
	
	

	Geräusch / sound pressure
	75 dB/A
	
	

	Vibrationsgrad /vibrations
	N
	
	

	Kabeleingang / cable entry
	M
	
	

	Gewicht / mass
	ca. 121 kg
	
	

	Lager-DE / D.E bearing
	 6308ZZ C3
	
	

	Lager-NDE / N.D.E bearing
	 6308ZZ C3
	
	

	Thermischer Schutz /

Thermal detectors
	---------
	
	

	Stillstandsheizung /
Space heaters
	---------
	
	

	Kabelverschraubungen /

cable cland
	---------
	
	

	Zertifikat / certificate
	TUV CY 17 ATEX 0205845 X
	
	

	Zeichnungen / drawings
	
	
	

	Effiziensklasse / Efficiency class
	IE 3
	
	

	
	
	Datum / date 
	19.08.2026 / DF


