Ersatzvergleich Hydraulikmotor
F11-150-MF-CN-K-000  →  F12-152-MF-FV-G-000-0000-P0
	Technisch und bauraumseitig sehr plausibler Ersatz – aber nicht vollständig 1:1 anschlussgleich.


WAS IST ANDERS?
	ÄNDERUNG / PRÜFUNG
• Leckölanschlüsse C/D: BSP 3/4" → M22x1,5.

	BLEIBT PASSEND / WIRD BESSER
• Verdrängung praktisch gleich: 150 → 149,8 cm³/U.
• Zentrierung Ø200; Welle Ø50 k6; Passfeder 14x9x70.
• Hauptanschlüsse: 1 1/2" SAE 6000 psi.
• F12 hat höhere zulässige Drücke/Drehzahlen und ca. 30 kg weniger Gewicht.


BAURAUM
	Flansch außen
236 mm  →  233 mm
F12 ca. 3 mm kleiner
	Gehäuse-Längsmaß*
307 mm  →  278 mm
F12 ca. 29 mm kompakter
	Wellenüberstand
82 mm  →  82 mm
gleich
	Gewicht
70 kg  →  40 kg
−30 kg / ca. −43 %


* Maße aus den jeweiligen Maßzeichnungen; konkrete Einbaulage und Schlauchfreiraum am Aggregat prüfen.
LEISTUNGSRESERVEN F12
	Merkmal
	F11-150
	F12-152
	Änderung / Wirkung

	Druck max. kontinuierlich
	350 bar
	420 bar
	+20 % Reserve

	Druck max. intermittierend
	420 bar
	480 bar
	+14 % Reserve

	Drehzahl max. kontinuierlich
	2.600 1/min
	3.700 1/min
	+42 % Reserve

	Drehzahl max. intermittierend
	3.000 1/min
	4.000 1/min
	+33 % Reserve



Grundlage: VOAC F11 Katalog 1205-9414 GB (1996), S. 6/14/17; Parker MSG30-8249/UK (Mai 2026), S. 56/59/64/85-86.


Bauraum / Schnittstellen – visuelle Gegenüberstellung
Die Zeichnungen zeigen: Zentrierung, Welle und Hauptanschlüsse sind sehr gut kompatibel; Unterschiede liegen vor allem an Leckölanschlüssen und Detailausführung.
	ALT: F11-150
CETOP C | BSP 3/4" Lecköl | NBR | K-Welle
	NEU: F12-152
ISO 200 | M22x1,5 Lecköl | FPM | G-Welle
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Hydraulic Motor/Pump

Series F11

Installation dimensions
F11-78, F11-110 and F11-150 (CETOP-versions)
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F12-152, -162 and -182 (ISO versions)
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