FICHE TECHNIQUE DE LA POMPE
	Pompe
	TRMB 25-30/C/RZIE3
	KW 1,1
	Article A

	LIQUIDE POMPÉ

	Liquide pompé
	Air / Air
	
	

	Température
	20
	°C
	

	Densité relative
	1
	kg/m³
	

	Viscosité
	
	cP
	

	DONNÉES DE FONCTIONNEMENT

	Débit
	11–28
	m³/h
	

	Hauteur manométrique
	
	mCE
	

	NPSH R
	
	mCE
	

	MOTEUR

	Puissance installée
	
	kW
	

	Puissance absorbée
	0,5–0,7
	kW
	

	Vitesse
	2900
	tr/min
	

	VIDE

	Liquide de service
	Eau
	
	

	Température
	20
	°C
	

	Orifice
	4–2
	L/min
	

	Aspiration
	33–900
	mbar
	

	Refoulement
	1013
	mbar
	

	DONNÉES DE LA POMPE

	Exécution
	Monobloc
	
	

	ATEX
	ZONE SÛRE
	
	

	Grandeur
	Pompe à vide à anneau liquide, à un étage

	Construction
	Garniture mécanique : A Components – dimensions/désignation selon ISO 3069 / UNI EN 12756

	Orifices filetés
	Orifices : filetage G 1 – selon UNI ISO 228-1
	
	

	Matériaux
	Corps : fonte – Roue : acier inoxydable AISI 316 – Arbre : acier inoxydable AISI 420

	Particularités
	Construction : monobloc direct pour accouplement avec moteur IEC forme B34 avec saillie d’arbre spéciale. Raccordements filetés selon UNI ISO 228-1. Accouplement avec moteur électrique fourni par nos soins : classe de rendement IE3 ; forme B34 ; taille 80 ; puissance 0,85/1,1 kW ; 2 pôles / 50–60 Hz ; tension 230/400 – 0,85 kW – IE4 ; 460/440 – 1,1 kW 60 Hz – IE3 ; IEC Premium IE4 – 230/400 V – 1,1 kW 60 Hz – IE3 ; IEC 240/415 V – 0,85 kW 50 Hz – IE3 ; IEC Premium IE4 – 240/415 V – 0,85 kW 50 Hz – IE3. IE3 + facteur de service = 1,15. Protection IP55 – isolation classe F avec échauffement classe B. Tropicalisé – isolation renforcée pour fonctionnement avec variateur.

	TYPE DE PLAN API

	Plan API
	Rinçage de la garniture : API PLAN 01 – circulation interne du fluide.

	SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ

	Type de garniture mécanique 1
	Ø22 TM SD 22 EN 12756 AQ1VGG – graphite / carbure de silicium / Viton

	Type de garniture mécanique 2
	
	
	

	ASSEMBLAGE

	Configuration
	Monobloc
	
	

	DONNÉES DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

	Fournisseur
	Marque BONORA
	
	

	Type
	CVE
	
	

	Classe de rendement
	IE3
	
	

	Forme de montage
	B34
	
	

	Pôles / fréquence
	2 / 50–60 Hz
	
	

	Taille
	IEC 80
	
	

	Normes moteur
	IEC
	
	

	Carcasse
	56
	
	

	Diamètre d’arbre
	9
	
	


Traduit et retranscrit à partir de la fiche technique fournie.




