Pump Technical Data Sheet
	Pump
	TRMB 25-30/C/RZIE3
	KW 1.1
	Item A

	LIQUIDO POMPATO

	Pumped liquid
	Air / Air
	
	

	Temperature
	20
	°C
	

	Specific gravity
	1
	kg/m³
	

	Viscosity
	
	cP
	

	DATI DI FUNZIONAMENTO

	Flow rate
	11–28
	m³/h
	

	Head
	
	m.c.l.
	

	NPSH R
	
	m.c.a.
	

	MOTORE

	Installed power
	
	kW
	

	Absorbed power
	0.5–0.7
	kW
	

	Speed
	2900
	RPM
	

	VUOTO

	Service liquid
	Water
	
	

	Temperature
	20
	°C
	

	Port
	4–2
	l/min
	

	Suction
	33–900
	mbar
	

	Mandata
	1013
	mbar
	

	DATI POMPA

	Execution
	Monoblocco
	
	

	ATEX
	SAFE ZONE
	
	

	Size
	POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO AD 1 STADIO

	Construction
	TENUTA MECCANICA: A Componenti - sigla Dimensioni secondo norme ISO 3069 / UNI EN 12756

	Threaded ports
	BOCCHE: Filettatura G 1 - secondo norma UNI ISO 228-1.
	
	

	Materials
	MATERIALE: Corpo in ghisa - Girante in acciaio inox AISI 316 - Albero in acciaio inox AISI 420.

	Particulars
	COSTRUZIONE: Monoblocco diretto per accoppiamento con motore IEC forma B34 con sporgenza d'albero speciale. Connessioni filettate secondo norma UNI ISO 228-1. ACCOPPIAMENTO con motore elettrico CE di nostra fornitura: Classe di Rendimento: IE3; Forma: B34; Grandezza: 80; Potenza: 0.85/1.1 kW; Poli: 2/50-60 Hz; Volt: 230/400 - 0.85 kW - IE4; 460-440 - 1.1 kW 60 Hz - IE3; IEC Premium IE4 - Volt 230/400 - 1.1 kW 60 Hz - IE3; IEC Volt 240/415 - 0.85 kW 50 Hz - IE3. IEC Premium IE4 - Volt 240/415 - 0.85 kW 50 Hz - IE3. IE3 + Service Factor = 1.15 Protezione IP 55 - Isolamento classe F con sovratemperatura di classe B. Tropicalizzato - Isolamento rinforzato per Inverter.

	API PLAN tipo

	API Plan
	FLUSSAGGIO Tenuta: API PLAN 01 - Circolazione interna di fluido.

	SISTEMA DI TENUTA

	Mechanical seal type 1
	Ø22 TM SD 22 EN 12756 AQ1VGG Graphite/carburo di silicio/Viton

	Mechanical seal type 2
	
	
	

	ASSEMBLAGGIO

	Configuration
	Monoblocco
	
	

	DATI MOTORE ELETTRICO

	Supplier
	MARCA BONORA
	
	

	Type
	CVE
	
	

	Efficiency class
	IE3
	
	

	Mounting form
	B34
	
	

	Poles / Frequency
	2 / 50–60 Hz
	
	

	Unit size
	IEC 80
	
	

	Motor standards
	IEC
	
	

	Frame
	56
	
	

	Shaft diameter
	9
	
	


Source: technical data transcribed from the provided image.




